# Приложение

# Изменения вносимые

# в Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

# I. Общие положения

# Пункт 2

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 2 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1001) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1002)  2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;  принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.  В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается [инструкция](http://internet.garant.ru/document/redirect/402683241/1000) о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными [разделом XVIII](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10180) настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. | Информация об изменениях:  Пункт 2 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1001) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1002)  2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;  принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.  В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается [инструкция](http://internet.garant.ru/document/redirect/402683241/1000) о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными [разделом XVIII](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10180) настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. |

# Пункт 2.1

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| ГАРАНТ:  Фрагмент в данной редакции отсутствовал | Информация об изменениях:  Правила дополнены пунктом 21 с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1002) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  21. Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями [Федерального закона](http://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации. |

# Пункт 3

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 3 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1003) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1003)  3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.  Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.  Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. | Информация об изменениях:  Пункт 3 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1003) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1003)  3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.  Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.  Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. |

# Пункт 10

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 10 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1004) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1010)  10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. | Информация об изменениях:  Пункт 10 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1004) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1010)  10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений. |

# Пункт 14

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 14 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1005) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1014)  14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). | Информация об изменениях:  Пункт 14 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1005) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1014)  14. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.  Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). |

# Пункт 16

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 16. На объектах защиты запрещается:  а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10061) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10162)  б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;  в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "г" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10062) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10164)  г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;  д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  Информация об изменениях:  Подпункт "е" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10063) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10166)  е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);  Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10064) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 подпункт "ж" признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;  з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);  и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;  Информация об изменениях:  Подпункт "к" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10065) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/11610)  к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;  л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;  м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;  н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;  о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. | 16. На объектах защиты запрещается:  а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10061) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10162)  б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;  в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "г" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10062) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10164)  г) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;  д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  Информация об изменениях:  Подпункт "е" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10063) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10166)  е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);  ж) утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10064) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10167)  з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);  и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;  Информация об изменениях:  Подпункт "к" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10065) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/11610)  к) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;  л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;  м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;  н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;  о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. |

# Пункт 17

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 17. Руководители организаций:  а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1007) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10172)  б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 17. Руководители организаций:  а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1007) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10172)  б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. |

# Пункт 17.1

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| ГАРАНТ:  Фрагмент в данной редакции отсутствовал | Информация об изменениях:  Правила дополнены пунктом 171 с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1008) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  171. Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.  Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты. |

# Пункт 18

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 18 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1009) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1018)  18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. | Информация об изменениях:  Пункт 18 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1009) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1018)  18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.  Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей. |

# Пункт 21

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 21 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1010) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1021)  21. Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:  осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;  дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.  На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.  При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.  Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. | Информация об изменениях:  Пункт 21 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1010) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1021)  21. Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:  осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;  дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.  На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.  При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.  Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования. |

# Пункт 24

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1011) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 пункт 24 признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. | 24. Утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1011) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1024) |

# Пункт 26

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 26 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1012) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1026)  26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.  Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара. | Информация об изменениях:  Пункт 26 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1012) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1026)  26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.  Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара. |

# Пункт 27

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:  а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1013) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10272)  б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;  в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;  г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. | 27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:  а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1013) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10272)  б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;  в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;  г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. |

# Пункт 28

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 28 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10140) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1028)  28. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности. | Информация об изменениях:  Пункт 28 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10140) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1028)  28. Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности. |

# Пункт 29

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1015) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 пункт 29 признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  29. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.  Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). | 29. Утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1015) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1029) |

# Пункт 32

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 32 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1016) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1032)  32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.  ГАРАНТ:  По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слова "отключенными" имеется в виду "неотключенными" | Информация об изменениях:  Пункт 32 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1016) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1032)  32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. |

# Пункт 35

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 35. Запрещается:  а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;  б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;  Информация об изменениях:  Подпункт "д" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10171) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10355)  д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "ж" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10172) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10357)  ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;  з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;  и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. | 35. Запрещается:  а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;  б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;  г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;  Информация об изменениях:  Подпункт "д" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10171) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10355)  д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;  е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;  Информация об изменениях:  Подпункт "ж" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10172) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10357)  ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;  з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;  и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. |

# Пункт 40

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 40. При эксплуатации газовых приборов запрещается:  Информация об изменениях:  Подпункт "а" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1018) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/10401)  а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;  б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;  в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). | 40. При эксплуатации газовых приборов запрещается:  Информация об изменениях:  Подпункт "а" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1018) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10401)  а) пользоваться неисправными газовыми приборами;  б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;  в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). |

# Пункт 43

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 43 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1019) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1043)  43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. | Информация об изменениях:  Пункт 43 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1019) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1043)  43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.  Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. |

# Пункт 48

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 48 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1020) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1048)  48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.  Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | Информация об изменениях:  Пункт 48 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1020) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1048)  48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.  Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. |

# Пункт 50

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 50 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1021) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1050)  50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.  Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. | Информация об изменениях:  Пункт 50 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1021) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1050)  50. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.  Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.  Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. |

# Пункт 55

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 55 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1022) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1055)  55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных [пунктом 458](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1458) настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.  В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.  Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. | Информация об изменениях:  Пункт 55 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1022) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1055)  55. Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных [пунктом 458](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1458) настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.  В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.  Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. |

# Пункт 63

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 63 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1023) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1063)  63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:  участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;  территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра;  на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;  лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.  Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.  В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.  Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с [правилами](http://internet.garant.ru/document/redirect/74739511/1000) пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.  Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. | Информация об изменениях:  Пункт 63 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1023) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1063)  63. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может проводиться в безветренную погоду при условии, что:  участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты;  территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;  на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим;  лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.  Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории.  Абзац утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10232) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10637)  Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии с [правилами](http://internet.garant.ru/document/redirect/74739511/1000) пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством Российской Федерации.  Абзац утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10232) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/10639) |

# II. Территории поселений и населенных пунктов

# Пункт 66

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 66 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1024) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1066)  66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов. | Информация об изменениях:  Пункт 66 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1024) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1066)  66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия. |

# Пункт 70

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 70 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1025) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1070)  70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. | Информация об изменениях:  Пункт 70 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1025) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1070)  70. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.  В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. |

# Пункт 71

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 71 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10260) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1071)  71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.  Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.  Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.  Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.  У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.  Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара. | Информация об изменениях:  Пункт 71 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10260) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1071)  71. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.  Запрещается использовать для стоянки автомобилей на территории населенных пунктов, предприятий и организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения, доступа пожарных на объект защиты.  Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.  Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.  У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.  Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара. |

# Пункт 74

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 74 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1027) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1074)  74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.  Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. | Информация об изменениях:  Пункт 74 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1027) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1074)  74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.  Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов. |

# Пункт 75

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 75 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10280) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1075)  75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со [статьей 19](http://internet.garant.ru/document/redirect/10103955/19) Федерального закона "О пожарной безопасности".  При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. | Информация об изменениях:  Пункт 75 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10280) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1075)  75. Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.  При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. |

# IV. Здания для проживания людей

# Пункт 85.1

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| ГАРАНТ:  Фрагмент в данной редакции отсутствовал | Информация об изменениях:  Правила дополнены пунктом 851 с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1030) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  851. В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели. |

# VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения

# Пункт 95

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 95 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1031) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1095)  95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. | Информация об изменениях:  Пункт 95 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1031) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1095)  95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. |

# VII. Объекты организаций торговли

# Пункт 103

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 103. На объектах организаций торговли запрещается:  а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;  б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;  Информация об изменениях:  Подпункт "г" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10321) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/11034)  г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;  Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10322) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 подпункт "д" признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  д) уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов. | 103. На объектах организаций торговли запрещается:  а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;  б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12161584/0) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;  Информация об изменениях:  Подпункт "г" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10321) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/11034)  г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами;  д) утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10322) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/11035) |

# Пункт 104

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 104 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1033) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1104)  104. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.  Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом. | Информация об изменениях:  Пункт 104 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1033) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1104)  104. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.  Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности. |

# XIV. Объекты хранения

# Пункт 305

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 305. На складах для хранения угля и торфа запрещается:  а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца;  б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;  Информация об изменениях:  Подпункт "в" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1034) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/13053)  в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера;  г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;  д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток. | 305. На складах для хранения угля и торфа запрещается:  а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца;  б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания;  Информация об изменениях:  Подпункт "в" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1034) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/13053)  в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в вагоны или бункера;  г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и др.), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами;  д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток. |

# XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы

# Пункт 315

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 315 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1035) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1315)  315. Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций. | Информация об изменениях:  Пункт 315 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1035) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1315)  315. Предусмотренные в проектной документации наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций. |

# Пункт 316

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 316 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1036) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1316)  316. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.  При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные металлические строительные леса.  Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.  Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.). | Информация об изменениях:  Пункт 316 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1036) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1316)  316. Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.  При строительстве объекта защиты в 3 этажа и более следует применять инвентарные металлические строительные леса.  Строительные леса на каждые 40 метров по периметру построек необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 лестницами (стремянками) на все здание. Настил и подмости лесов следует периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, снега, наледи, а при необходимости посыпать песком.  Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).  При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускается применение неинвентарных неметаллических лесов, обработанных огнезащитным составом не ниже второй группы огнезащитной эффективности. |

# Пункт 318

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 318 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1037) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1318)  318. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. | Информация об изменениях:  Пункт 318 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1037) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1318)  318. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.  При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения. |

# Пункт 323

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 323 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1038) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1323)  323. После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом слои огнезащиты. | Информация об изменениях:  Пункт 323 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1038) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1323)  323. После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектной документацией слои огнезащиты. |

# XVI. Пожароопасные работы

# Пункт 363

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 363 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1039) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1363)  363. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов. | Информация об изменениях:  Пункт 363 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1039) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1363)  363. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов.  При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения. |

# XVII. Автозаправочные станции

# Пункт 388

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 388 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1040) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1388)  388. Для автозаправочной станции, на которой проектом допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует предусматривать не менее 2 передвижных огнетушителей требуемого объема. | Информация об изменениях:  Пункт 388 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1040) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1388)  388. Для автозаправочной станции, на которой проектной документацией допускается использовать автоцистерны, не оборудованные донным клапаном, следует предусматривать не менее 2 передвижных огнетушителей требуемого объема. |

# XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности

# Пункт 393

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:  а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);  б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;  в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;  г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;  е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;  ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;  и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);  л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.  Информация об изменениях:  Пункт 393 дополнен подпунктом "м" с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1041) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/139312) | 393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:  а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);  б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;  в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;  г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;  е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;  ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;  и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);  л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты;  Информация об изменениях:  Пункт 393 дополнен подпунктом "м" с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1041) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  м) перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии). |

# XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения

# Пункт 410

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 410 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1042) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1410)  410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.  Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно [приложению N 6](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/16000).  Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно [приложению N 7](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/17000). | Информация об изменениях:  Пункт 410 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1042) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1410)  410. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.  Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно [приложению N 6](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/16000).  Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно [приложению N 7](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/17000). |

# Пункт 411

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1043) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 пункт 411 признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  411. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.  Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.  Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.  Для помещений категорий А, Б, В1-В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади. | 411. Утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1043) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1411) |

# Пункт 412

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 412 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1044) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1412)  412. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.  В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.  Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 412. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.  В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.  Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  Абзац утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1044) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14124) |

# XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории

# Пункт 415

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 415 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1045) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1415)  Пункт 415 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/400828271/1003) Правительства России от 21 мая 2021 г. N 766  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/77309225/1415)  415. Территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.  Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:  в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на его землях (территории) хвойного (смешанного) леса;  в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений). | Информация об изменениях:  Пункт 415 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1045) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1415)  Пункт 415 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/400828271/1003) Правительства России от 21 мая 2021 г. N 766  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/77309225/1415)  415. Территория организации отдыха детей и их оздоровления, территория садоводства или огородничества считаются подверженными угрозе лесных пожаров в случае их непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на их землях (территории) хвойного (смешанного) леса.  Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров:  в случае его примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на его землях (территории) хвойного (смешанного) леса;  в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений). |

# Пункт 417

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 417 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1046) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1417)  Пункт 417 изменен с 1 сентября 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/400828271/1005) Правительства России от 21 мая 2021 г. N 766  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/77309225/1417)  417. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах. | Информация об изменениях:  Пункт 417 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1046) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1417)  417. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. |

# XXI. Объекты религиозного назначения

# Пункт 421

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 421 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1047) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1421)  421. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.  Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:  20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;  5 литров - для остальных помещений.  Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.  Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.  Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается. | Информация об изменениях:  Пункт 421 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1047) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1421)  421. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.  Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:  20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов;  5 литров - для остальных помещений.  Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.  Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из небьющейся емкости.  Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается. |

# XXIII. Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения

# Пункт 441

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 441 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1048) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1441)  441. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности:  а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;  б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;  в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;  г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;  д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. | Информация об изменениях:  Пункт 441 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1048) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1441)  441. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий II - III класса опасности:  а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;  б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;  в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;  г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;  д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. |

# Пункт 442

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 442 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1049) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1442)  442. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих [I классу](http://internet.garant.ru/document/redirect/12189392/14111) опасности по [техническому регламенту](http://internet.garant.ru/document/redirect/12189392/1000) Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается:  Информация об изменениях:  Подпункт "а" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10492) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14421)  а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  Информация об изменениях:  [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10493) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885 подпункт "в" признан утратившим силу с 1 марта 2023 г.  в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;  е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;  ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия. | Информация об изменениях:  Пункт 442 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1049) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1442)  442. Применение пиротехнических изделий запрещается:  Информация об изменениях:  Подпункт "а" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10492) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14421)  а) в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  в) утратил силу с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10493) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  Информация об изменениях:  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14423)  г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;  е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;  ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия. |

# XXIV. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях

# Пункт 450

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 450 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10500) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1450)  450. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения согласовываются с соответствующим органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия. | Информация об изменениях:  Пункт 450 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10500) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1450)  450. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения подлежит утверждению организатором такого мероприятия. |

# Приложение N 1. Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций)

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Изменения в документе не могут быть отображены в выбранном режиме. Для просмотра переключитесь на вкладку "Сравнение редакций" | Изменения в документе не могут быть отображены в выбранном режиме. Для просмотра переключитесь на вкладку "Сравнение редакций" |

# Приложение N 2. Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций)

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Изменения в документе не могут быть отображены в выбранном режиме. Для просмотра переключитесь на вкладку "Сравнение редакций" | Информация об изменениях:  Приложение 2 изменено с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/1052) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/12000)  **Приложение N 2 к** [**Правилам**](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1000) **противопожарного режима в Российской Федерации** Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями (за исключением автозаправочных станций) С изменениями и дополнениями от:  24 октября 2022 г.  **Примечания:** 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.  2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.  3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества. |

# Приложение N 3. Нормы обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Изменения в документе не могут быть отображены в выбранном режиме. Для просмотра переключитесь на вкладку "Сравнение редакций" | Изменения в документе не могут быть отображены в выбранном режиме. Для просмотра переключитесь на вкладку "Сравнение редакций" |

# Приложение N 4. Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| **Приложение N 4 к** [**Правилам**](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/1000) **противопожарного режима в Российской Федерации** Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов | **Приложение N 4 к** [**Правилам**](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/1000) **противопожарного режима в Российской Федерации** Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов С изменениями и дополнениями от:  24 октября 2022 г. |

# Пункт 2

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| 2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:  а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10541) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14022)  б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;  в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;  г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. | 2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:  а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;  Информация об изменениях:  Подпункт "б" изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10541) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14022)  б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек;  в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;  г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны. |

# Пункт 3

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 3 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10542) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14003)  3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные [подпунктами "б"](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14022) и ["в" пункта 2](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14023) порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. | Информация об изменениях:  Пункт 3 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10542) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14003)  3. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные [подпунктами "б"](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14022) и ["в" пункта 2](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14023) порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. |

# Пункт 5

|  |  |
| --- | --- |
| с 01.09.2021 | с 01.03.2023 |
| Информация об изменениях:  Пункт 5 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10543) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. будущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/76809949/14005)  5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов -до 2 метров. | Информация об изменениях:  Пункт 5 изменен с 1 марта 2023 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/405573893/10543) Правительства России от 24 октября 2022 г. N 1885  [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/74680206/14005)  5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. |